*Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje:

1. Wymiana stolarki drzwiowej, w zakres której wchodzi:

* demontaż starej stolarki drzwiowej,
* częściowe poszerzenie otworów pod nowe drzwi,
* obróbka szpalet,
* wymiana uszkodzonej glazury podczas demontażu,
* malowanie szpalet,
* montaż nowej stolarki drzwiowej bez progu o parametrach:
	+ aluminium zimne
	+ kolor drzwi - biały
	+ szyba bezpieczna - matowa
	+ klamki z dzielonym szyldem białe
	+ światło przejścia wg załączonej poniżej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. pomieszczenia | Światło przejścia | Sposób otwieraniaLewe (L) / Prawe (P) |
| 12 | 90 | L |
| 14 | 90 | L |
| 15 | 90 | P |
| 16 | 90 | P |
| 16a | 80 | P |
| 17 | 90 | P |
| 27 | 80 | L |
| 28 | 80 | L |
| 31 | 80 | P |
| 32 | 80 | P |
| 33 | 90 | P |
| 34 | 90 | P |
| 35 | 80 | L |
|  |  |  |
| 36 | 70 | L |
| 37 | 80 | L |
| 39 | 90 | L |
| 41 | 80 | P |
| 42 | 80 | P |

2. Wymiana okna naświetleniowego:

* demontaż okna naświetleniowego nad drzwiami w korytarzu,
* montaż nowego okna naświetleniowego nad drzwiami o parametrach:
	+ wymiar okna: wysokość 71,0 cm, szerokość 197,0 cm
	+ okno aluminiowe białe
	+ stałe szklenie
	+ szyba przeźroczysta

3. Malowanie pomieszczeń pracowni o łącznej powierzchni około 810 m2, zakres prac obejmuje:

* przygotowanie ścian i sufitu - do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz naprawie pęknięć i innych uszkodzeń (szpachlowanie),
* malowanie ścian i sufitów pomieszczeń farbą białą matową lateksową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie,
* zabezpieczenie folią podłóg i innych urządzeń podczas wykonywania prac

W tabeli poniżej przedstawiona jest powierzchnia poszczególnych pomieszczeń do malowania

**I piętro budynku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | pow. sufitów | pow. ścian do malowania | łączna pow. do malowania |
| 26 | 13,63 | 16,72 | 30,35 |
| 27 | 14,1 | 15,4 | 29,5 |
| 28 | 15,3 | 12,64 | 27,94 |
| 31 | 13,34 | 42 | 55,34 |
| 32 | 16,56 | 45,92 | 62,48 |
| 33 | 18,4 | 48,16 | 66,56 |
| 34 | 18,86 | 13,92 | 32,78 |
| 35 | 11,9 | 38,64 | 50,54 |
| 36 | 4,84 | 24,64 | 29,48 |
| 37 | 7,14 | 30,8 | 37,94 |
| przejście do pok. 35 | 2,86 | 19,6 | 22,46 |
| 38 | 4,4 | 23,52 | 27,92 |
| 39 | 22,23 | 53,76 | 75,99 |
| 40 | 25,2 | 56,56 | 81,76 |
| 41 | 7,92 | 15,08 | 23 |
| 42 | 7,92 | 14,82 | 22,74 |
| korytarz | 12,41 | 50,4 | 62,81 |
| korytarz | 15,62 | 52,08 | 67,7 |
| Razem | 241,86 | 617,22 | 807,29 |

.

4. W pok. nr 40:

* wymiana starego zlewozmywaka na nowy dwukomorowy wykonany ze stali nierdzewnej
o wymiarach 200x600x850 mm,
* komory umieszczone po lewej stronie,
* zlewozmywak o parametrach co najmniej jak w modelu EDENOX, STW-126/2 PL L 2SD,
* wymiana baterii zlewozmywakowej na nową wysoką baterię zlewozmywakową montowaną w blacie wyposażoną w pojedynczą dźwignię sterującą i elastyczną wylewkę,
* montaż wszystkich niezbędnych podzespołów.

5. W pok. nr 17:

* wymiana starego zlewozmywaka na stół ze zlewem dwukomorowym o wymiarze 1200x700x850 mm z otworem o średnicy 52 mm wykonany z wysokiej jakości stali, drzwi suwane, komory o wymiarach 400x400x250 mm umieszczone z prawej strony
* stół ze zlewozmywakiem o parametrach co najmniej jak w produkcie z kodem produktu nr: 980907120,
* wymiana baterii zlewozmywakowej na nową ścienną baterię zlewozmywakową wyposażoną
w pojedynczą dźwignię sterującą i obrotową wylewkę,
* montaż wszystkich niezbędnych podzespołów.

Sprzątanie po wykonanych robotach, zagospodarowanie wszystkich materiałów po realizacyjnych,
w tym poniesienie kosztów z tym związanych tj.: transport/utylizacja ponosi wykonawca prac.

Zabezpieczenie obszaru prowadzonych robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego w Polsce i spełniać wymogi bhp i ppoż.

Zastrzega się, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia oraz gwarancji zgodnie ze sztuką i odpowiednimi przepisami BHP.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki. Prace na wysokości muszą być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania dopuszczające do pracy na wysokości.

Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał przepisów administracyjnych, porządkowych, bhp
i ppoż. obowiązujących w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z wykorzystaniem własnego sprzętu i materiałów.

Materiały muszą posiadać certyfikaty i odpowiadać wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Farby muszą spełniać wymagania: posiadać atest higieniczny umożliwiający stosowanie
w pomieszczeniach. Baza: mat. Rozcieńczalnik: woda. Kolor: biały.