*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**Tabela 1. *Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń***

| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełna oryginalna dokumentacja producenta w języku polskim, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) dostarczoną przez Wykonawcę w dniu przekazania urządzeń  |  |
| Dostawa i termin realizacji | Dostawa do 10 Oddziałów CLB zgodnie z załącznikiem 3 do Zapytania ofertowego w terminie **do 30.11.2020 r.** |  |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne).- Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.- Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.- Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.- Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez producenta lub autoryzowany serwis gwarancyjny.- Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |  |

***Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń***

| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| Ogólne | ProducentNazwa i typ oferowanego urządzeniaFabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |
| Podstawowe cechy urządzenia / funkcjonalność | **WYTRZĄSARKA ORBITALNA (14 szt.):*** typ ruchu: orbitalny/kołowy
* zakres prędkości min. 20-250 rpm
* max obciążenie – min.8 kg
* wyświetlacz LED lub cyfrowy
* średnica ruchu/orbita: min. 10 mm (umożliwiająca mieszanie w butelce szklanej laboratoryjnej z gwintem GL45)
* waga do 16 kg
* wymiary platformy min. 300x300 mm
 |  |
| Wyposażenie dodatkowe | * platforma uniwersalna z 4 wałkami dociskowymi do w/w wytrząsarki (umożliwiająca pracę z butelkami szklanymi laboratoryjnymi z gwintem GL45) – **14 szt.**
 |  |