**Departament Informatyzacji**

**tel. 22 369 23 29 e-mail: sekretariatdinf@gios.gov.pl Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02 – 362 Warszawa**.

……..….……………. r.

*(miejscowość, data)*

………………………………..…………..

*(Nazwa Wykonawcy)*

………………………………………..…..

*(adres)*

………………………..

*(NIP)*

………………………..

*(Regon)*

………………………..

*(osoba do kontaktu)*

……………………….

*(e-mail, tel. osoby do kontaktu)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W odpowiedzi na zapytanie ofertowe *pn.: „…………...………….”,***

***znak sprawy: ……………***

***z dnia ……………………***

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………

*(nazwa postępowania)*

1. Cena oferty za realizację całości niemniejszego zamówienia wynosi:

**brutto ……………..………….. zł** *(słownie: ………………………………………….…. złotych)*

*\*Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w  odniesieniu do …………….………………………… (należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku* ***wynosi ……………..……….. zł\*.***

*\*****Wykonawca wypełnia o ile dotyczy*** *– w przypadku, gdy VAT rozlicza nabywca (GIOŚ), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mechanizm odwróconego obciążenia, import usług lub import towarów).*

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
3. Oferuję wykonanie / zrealizowanie przedmiotu zamówienia w **terminie ……..……..** *(wskazać)*
4. Oświadczam, że ważność niniejszej oferty wynosi 30 dni, od upływu terminu składania ofert;
5. Oferuję gwarancję **na okres ………** *(jeśli dotyczy)*
6. Oferuję: ……………….. *(inne warunki, jeśli dotyczy)*
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO[[1]](#footnote-1) treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Akceptuję bez zastrzeżeń, wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone. *(jeśli dotyczy)*

…………………………………………………..

*Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wymagania** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry urządzenia/elementu urządzenia oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać TAK/ SPEŁNIA lub podać parametry techniczne oferowanego urządzenia/elementu urządzenia)** |
| **1.** | **ROK PRODUKCJI** | Nie dot. silnika |  |
| **2.** | **Napięcie (V)** | 230/400 |  |
| **3.** | **Częstotliwość (Hz)** | 50 |  |
| **2.** | **OBUDOWA** | wyciszona przystosowany do pracy na zewnątrz |  |
| **3.** | **Moc nominalna (kVA)** | 240 kVA |  |
| **4.** | **Moc maksymalna (kVA)** | 250 kVA |  |
|  | **System kontroli** | AVR pełna stabilizacja napięcia |  |
|  | **Pojemność zbiornika paliwa** | 400 L lub odpowiednik 12 godzinnej pracy |  |
|  | **Wymiary (dł x szer x wys)** | wymiary agregatu są uzależnione od parametrów pomieszczenia garażowego (pkt. 2) |  |
|  | **Masa (kg)** | do 3,5 tony |  |
| **5.** | **SILNIK** | silnik nieużywany, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 r. |  |
| rodzaj silnika: chłodzony cieczą, co najmniej 6 cylindrów (ten parametr musi być dostosowany do mocy agregatu), z elektronicznym regulatorem napięcia, z regulatorem obrotów silnika |  |
| moc znamionowa: co najmniej 200 KW |  |
| pojemność silnika: co najmniej 8000 cm3 |  |
| zużycie paliwa przy obciążeniu 75%: nie większe niż 40 l/h |  |
| zużycie paliw przy obciążeniu 100%: nie większe niż 50 l/h |  |
| zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 12 h pracy przy 75% obciążeniu |  |
| **6.** | **URUCHOMIENIE** | automatyczne **uruchomienie** i zdalny start |  |
| **7.** | **ZBIORNIK PALIWA** | zapewniający co najmniej 12 h pracy przy 75% obciążeniu |  |
| **11.** | **WYŁĄCZNIK AWARYJNY** | **wyłącznik awaryjny STOP** na panelu sterowania agregatu |  |
| **13.** | **NADZOROWANIE PRACY** | **możliwość zdalnego nadzorowania pracy-transmisja sygnałów alarmowych do** pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego |  |
| **14.** | **PANEL STEROWANIA** | wyświetlacz LED na obudowie |  |
| voltomierz |  |
| amperomierz |  |
| częstotliwościomierz |  |
| licznik czasu pracy |  |
| wskaźnik poziomu paliwa |  |
| wskaźnik temperatury silnika |  |
| wskaźnik ciśnienia oleju |  |
| wskaźnik napięcia generatora |  |
| wskaźnik napięcia Baterii |  |
| **15.** | **ALARMY *(ZDARZENIA POWODUJĄCE URUCHOMIENIE PRZEWIDZIANEJ SYGNALIZACJI)*** | przeciążenie |  |
| wysokie ciśnienie oleju |  |
| wysoka temperatura |  |
| wysokie/niskie napięcie generatora |  |
| wysokie/niskie napięcie baterii |  |
| brak ładowania |  |
| zwarcie |  |
| wyłączony |  |
| otwarta obudowa |  |
| **16.** | **WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA** | automatyczny przy niskim ciśnieniu oleju, przy przegrzaniu, przy wycieku płynu chłodzącego |  |
| protokół komunikacyjny modus (lub inny uzgodniony z zamawiającym) |  |
| **17.** | **PRZYCZEPA** | Agregat powinien być umiejscowiony na homologowanej przyczepie transportowej |  |
| **18.** | **GWARANCJA PRODUCENTA** | minimum 24 miesiące  UWAGA: oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż okres oferowany przez producenta agregatu. | …………………………………………………….  *(należy podać dokładną ilość miesięcy obowiązywania oferowanego okresu gwarancji)* |

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)