*Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje:

1. W pomieszczeniach: **Ubikacja I p., WC I p., 101,101 A, 102, 103, 105, 106, 107, 201, 204, 205, 207, 209, 210, 211:**
2. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
3. zamaskowanie otworów w ścianie po instalacji gazowej
4. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
5. w **p.207** zakucie instalacji elektrycznej
6. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą **białą** matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
7. w p. 101(101A, 101B) uzupełnienie szczelin w posadzce oraz skucie kafelek ściennych i ułożenie nowych
8. w p. **102,103**-ułożenie płytek na ścianie
9. **w p. Ubikacja** **I p**.-wymiana zepsutego pomporozdrabniacza WC
10. **Korytarz I i II p., 101B:**
11. Usunięcie lamperii
12. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
13. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
14. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą **jasnoszarą** matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
15. **W pomieszczeniach: pokój socjalny I p., pokój socjalny II p., 203A:**
16. zerwanie paneli ściennych
17. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
18. zamaskowanie otworów w ściennie po instalacji gazowej
19. obudowa rury kanalizacyjnej
20. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
21. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
22. **W pomieszczeniach: 208, 206:**
23. usunięcie wykładzin dywanowych
24. przygotowanie powierzchni do płożenia wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
25. położenie wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
26. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
27. zamaskowanie otworów w ściennie po instalacji gazowej
28. w p.208-zakucie instalacji elektrycznje
29. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
30. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
31. **W pomieszczeniu: 214:**
32. zerwanie paneli ściennych
33. usunięcie wykładzin dywanowych
34. przygotowanie powierzchni do płożenia wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
35. położenie wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
36. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
37. zamaskowanie otworów w ściennie po instalacji gazowej
38. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
39. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
40. **W pomieszczeniu: 202 A, 202B:**
41. usunięcie płytek podłogowych i ściennych
42. przesunięcie przegrody typu ścina z oknami
43. przygotowanie powierzchni do płożenia wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
44. położenie wykładziny PCV przemysłowej homogenicznej
45. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
46. zamaskowanie otworów w ścianie po instalacji gazowej
47. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
48. Przerobienie instalacji hydraulicznej do podpięcia autoklawu
49. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na **wilgoć,** zabrudzenia i ścieranie
50. **W pomieszczeniu 203:**
51. usunięcie zbędnych drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego
52. usunięcie płytek ściennych
53. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
54. zamaskowanie otworów w ścianie po instalacji gazowej
55. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
56. malowanie sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na wilgoć, zabrudzenia i ścieranie
57. malowanie płytek specjalna farbą w kolorze białym
58. demontaż zużytego stanowiska do mycia i zmontowanie nowego stanowiska wraz ze zlewem jednokomorowym kwasoodpornym z armaturą laboratoryjną łokciową
59. **W pomieszczeniu zmywalnia II p.:**
60. przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń
61. skucie płytek i ułożeni nowych w miejscu instalacji stanowiska do mycia szkła
62. zamaskowanie otworów w ścianie po instalacji gazowej
63. wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych
64. malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie
65. demontaż zużytego stanowiska do mycia i zmontowanie nowego stanowiska wraz ze zlewem dwukomorowym kwasoodpornym.
66. **W pomieszczeniu 104, 108, WC II p.**

 a) przygotowanie ścian i sufitu do malowania (zgodnie z branżową sztuką), w tym m.in. wykonanie mycia i gruntowania oraz szpachlowanie i naprawie pęknięć i innych uszkodzeń

b) zamaskowanie otworów w ścianie po instalacji gazowej

c) wymiana/ uzupełnienie kratek wentylacyjnych

d) w p.104 ułożenie płytek na ścianie

e) malowanie ścian i sufitu, dwukrotne malowanie farbą białą matową o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie

f) wymiana zlewu i baterii

1. **W pomieszczeniach: korytarz I p., 101B, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, korytarz II p., 206, 207, 208, 209, 210, 211**
2. demontaż rolet okiennych (panelowych), uzupełnienie ubytków w suficie i montaż rolet okiennych.
3. Sprzątanie po wykonanych robotach, zagospodarowanie wszystkich materiałów po realizacyjnych, w tym poniesienie kosztów z tym związanych tj.: transport /utylizacja, zabezpieczenie obszaru robót i sprzętów podczas remontu folią.

**W załączeniu tabela z metrażem i zakresem prac w poszczególnych pomieszczeniach.**

**Wykaz pomieszczeń wraz metrażem i zakresem prac**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pomieszczenia** | **Powierzchnia ściany [m2]** | **Malowanie** | **Rolety** | **Montaż kratek wentylacyjnych** | **Zerwanie paneli**  | **Wymiana armatury (zlewy, krany, rury)** | **Uzupełnienie /wymiana płytek** | **Położenie wykładziny PCV przemysłowej**  | **Inne** |
| **Korytarz I p.** | 200,9 | X | X |  - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |  - |
| **Ubikacja I p.** | 30 | X | -  | X | - | - |  - | - |  - | - | Wymiana rozdrabniacza | X |
| **Pokój socjalny I p.** | 65 | X | - | X | X | - |  - | Ułożenie płytek | X | - | - | - |
| **WC I p.** | 4 | X | - | X | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **101B** | 72 | X | X | X | - | - |  - |  - |  - | - | - | - |
| **101A** | 26 | X | - | X | - | - |  - | Naprawa ubytków w podłodze | X | - | - | - |
| **101 duża pracownia** | 64 | X | X | X | - | - |  - | Naprawa ubytków w podłodze i na ścianie | X | - |  - |  - |
| **102** | 20 | X | X | X | - |   |  - | Ułożenie płytek na ścianie | x | - | - | - |
| **103** | 56 | X | X | X | - | - |  - | Ułożenie płytek na ścianie | x | - | - | - |
| **104** | 52 | X | X | X | - | Wymiana kranu | X |  - |  - | - | - | - |
| **105** | 27 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **106** | 20 | X | X | - | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **107** | 61 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | - |  - |  - |
| **108** | 15 | X | - | X | - | Wymiana baterii i umywalki | X | - |  - | - | - | - |
| **Korytarz II p.** | 125 | X | X | - | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **Zmywalnia II p.** | 9 | X | - | X | - | Wymiana baterii i zlewu na 2-komorowy kwasoodporny | X | - |  - | - | Przystosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do podłączenia zlewu | X |
| **Pokój socjalny II p.** | 54 | X | - | X | X | - |   | - |  - | - | - | - |
| **WC II p.** | 4 | X | - | X | - | Wymiana baterii i umywalki | X | - |  - | - | - | - |
| **201** | 11 | X | - | - | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **202A**  | 45 | X | - | X | - | - |  - | - |  - | X | Przesunięcie ścianki w celu zamontowania autoklawu, doprowadzenie i odprowadzenie wody do autoklawu | X |
| **202B** | 6 | X | - | X | - | - |  - | - |  - |
| **203** | 37 | X | - | X |   | Wymiana baterii i zlewu na kwasoodporny z armatura łokciową | X | - |  - | - | Malowanie płytek, zamurowanie drzwi | X |
| **203A** | 22 | X | - | X | X | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **204** | 29 | X | - | X | - | - |  - |   |  - | - | - | - |
| **205** | 56 | X | - | X | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **206** | 58 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | X | - | - |
| **207** | 58 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | - | Zakucie instalacji elektrycznej | x |
| **208** | 58 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | X | Zakucie instalacji elektrycznej | x |
| **209** | 57 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **210** | 42 | X | X | - | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **211** | 24 | X | X | X | - | - |  - | - |  - | - | - | - |
| **214** | 32 | X | X | X | X | - |  - | - |  - | X | - | - |