*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**Tabela 1. *Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń***

| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację:  - pełna oryginalna dokumentacja producenta w języku polskim, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej,  - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) dostarczoną przez Wykonawcę w dniu przekazania urządzeń |  |
| Dostawa i termin realizacji | Dostawa do 10 Oddziałów CLB zgodnie z załącznikiem 3 do Zapytania ofertowego w terminie **do 30.11.2020 r.** |  |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.  - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne).  - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.  - Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.  - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez producenta lub autoryzowany serwis gwarancyjny.  - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |  |

***Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń***

| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| Ogólne | Producent  Nazwa i typ oferowanego urządzenia  Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |
| Podstawowe cechy urządzenia / funkcjonalność | **WYTRZĄSARKA ORBITALNA (14 szt.):**   * typ ruchu: orbitalny/kołowy * zakres prędkości min. 20-250 rpm * max obciążenie – min.8 kg * wyświetlacz LED lub cyfrowy * średnica ruchu/orbita: min. 10 mm (umożliwiająca mieszanie w butelce szklanej laboratoryjnej z gwintem GL45) * waga do 16 kg * wymiary platformy min. 300x300 mm |  |
| Wyposażenie dodatkowe | * platforma uniwersalna z 4 wałkami dociskowymi do w/w wytrząsarki (umożliwiająca pracę z butelkami szklanymi laboratoryjnymi z gwintem GL45) – **14 szt.** |  |